**«Токарные работы на станках с ЧПУ»**

**Задание:** По трехмерному изображению детали выполнить чертежи проекций на фронтальную, горизонтальную и профильную плоскости. Распечатать. (размеры произвольные)

**Оборудование:** Компьютер с программой компьютерного черчения «Комапас-3D» или «AutoCAD», деталь токарного исполнения, принтер.

**Время:** 40-45 мин.

**Ход профессиональной пробы:** Используя оборудование в установленное время выполнить задание

